附件：

**南湖校区鸟笼篮球场维修工程具体要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **备注** |
| 1 | 起泡破损区域修补 | 1.铲除起泡面层  2. 6mm厚硅PU面层修补找平 3.符合国家标准GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T 14833-2020《合成材料面层运动场地》； 4.HJ2537-2014《中国环境标志产品 水性涂料》 | ㎡ | 18 |  |
| 2 | 塑胶面层打磨 | 1.原塑胶面层打磨清洁 2.人工作业 | ㎡ | 1050 |  |
| 3 | 加铺硅PU面层 | 1.部位：篮球场三秒区 2.界面层、面层（防滑耐磨层）及划线  3.符合国家标准GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T 14833-2020《合成材料面层运动场地》； 4.HJ2537-2014《中国环境标志产品 水性涂料》 | ㎡ | 1050 |  |